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	一、清单
	

	序号
	名称
	规格（mm）
	材质/工艺
	预购量
	单位
	预算单价
（元）
	预算总价
（元）
	图例
	单项报价
（元）
	报价合计（元）

	1
	四门书柜
	1600*400*2000
	采用0.6mm厚胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用进口优质五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准
	1
	套
	2365
	2365
	[image: ]
	
	

	2
	桌前椅
	460*530*900
	采用进口0.6mm厚高级进口胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用进口优质五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。
	3
	张
	245
	735
	[image: IMG_256]
	
	

	3
	三格活动
抽屉柜
	390*485*660
	采用0.6mm厚胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用进口优质五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准
	6
	套
	385
	2310
	[image: ]
	
	

	4
	半包围藤椅
	600*600*900
	进口藤，环保油漆
	3
	张
	380
	1140
	[image: ]
	
	

	5
	上下架床
（带床垫）
	1200*1900
	加厚冷轧钢板框架，环保喷塑，加厚床板。
	1
	套
	530
	530
	[image: ]
	
	

	6
	员工柜
	860*400*1800
	一、主要材料及厚度说明：                                  
1、柜体为冷轧钢板，柜门厚0.8mm，其余厚0.6mm；                                                                     
二、结构/配置：                                         
1、上带框双掩玻璃门、下掩门和抽屉；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       三、五金配件：                                                                                                                
1、阻尼门铰、缓冲三节导轨、锁、暗拉手；                                                                          
四、工艺/其它说明：                               
1、冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
	6
	个
	580
	3480
	[image: ]
	
	

	7
	心理治疗桌
（一桌三椅）
	桌面直径600
	一、主要材料及厚度说明：                                                                                                                                                                              1、材质：E1级颗粒板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强；
2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边；
3、四腿落地，榫卯结构。
	9
	套
	1150
	10350
	[image: ]
	
	

	8
	扶手会议椅
	530*560*900
	采用进口0.6mm厚高级进口胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用进口优质五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。
	3
	张
	385
	1155
	[image: IMG_257]
	
	

	9
	茶水柜
	580*400*600
	铝合金
	12
	套
	380
	4560
	[image: IMG_258]
	
	

	10
	实木办公桌
	1200*600*750
	面材：饰面选用MFC木饰面，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。
基  材：采用符合欧洲E-1标准的优质环保型人造板，游离甲醛释放量符合国家标准≦1.24mg/L；经过防虫、防腐等化学处理；具有防污、耐磨防划伤、阻燃；                                                          
优质五金配件，所有的钢制五金配件经过防腐防锈处理。
	15
	套
	680
	10200
	[image: ]
	
	

	11
	实木办公桌
	1400*600*750
	面材：饰面选用MFC木饰面，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。
基  材：采用符合欧洲E-1标准的优质环保型人造板，游离甲醛释放量符合国家标准≦1.24mg/L；经过防虫、防腐等化学处理；具有防污、耐磨防划伤、阻燃；                                                          
优质五金配件，所有的钢制五金配件经过防腐防锈处理。
	10
	套
	730
	7300
	[image: ]
	
	

	12
	黑网靠背椅
	470*580*870
	·黑色PP料背架，带固定腰靠·PP固定扶手
·35密度高回弹中软切割海绵
·中班蝴蝶底盘带原位锁定
·100#沉口4公分黑色汽杆
·320黑色尼龙高脚
·50MM黑色PP脚轮
	20
	张
	235
	4700
	[image: IMG_259]
	
	

	13
	实木靠背椅
	390*380*880
	一、主要材料及厚度说明：                                                                    
1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；
2、外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
3、四腿落地，榫卯结构；
	22
	张
	215
	4730
	[image: ]
	
	

	14
	升降电脑椅
	570*620*1075
	·黑色PP料背架，带固定腰靠·PP固定扶手
·35密度高回弹中软切割海绵
·中班蝴蝶底盘带原位锁定
·100#沉口4公分黑色汽杆
·320黑色尼龙高脚
·50MM黑色PP脚轮
	7
	张
	285
	1995
	[image: ]
	
	

	15
	六边形
（组合桌椅）

	直径1400
	一、主要材料及厚度说明：                                                                                                                                                                              1、台面板采用优质E1级颗粒板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强；
2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边；
3、其他：台面板下方均为整体钢架支撑。
	4
	套
	1980
	7920
	[image: ]
	
	

	16
	叁人位
实木沙发
	1850*540*1020
	基材全部采用橡木制作，采用实木榫卯工艺制作，木材含水率及甲醛释放量等有害物质要符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》的有关规定。
	1
	张
	1890
	1890
	[image: ]
	
	

	17
	单人位
实木沙发
	730*540*1020
	基材全部采用橡木制作，采用实木榫卯工艺制作，木材含水率及甲醛释放量等有害物质要符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》的有关规定。
	4
	张
	1080
	4320
	[image: ]
	
	

	18
	长茶几
	1230*620*500
	基材全部采用橡木制作，采用实木榫卯工艺制作，木材含水率及甲醛释放量等有害物质要符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》的有关规定。
	1
	张
	850
	850
	[image: ]
	
	

	19
	方茶几
	620*620*500
	基材全部采用橡木制作，采用实木榫卯工艺制作，木材含水率及甲醛释放量等有害物质要符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》的有关规定。
	2
	张
	680
	1360
	[image: ]
	
	

	20
	双人软沙发
	1580*760*720
	材质：1、饰面：采用绒布饰面；耐磨防起球 2.海绵：采用一次成型优质东亚牌环保PU高弹45#高密度泡绵；软硬适中，回弹性能好，不变形， 理化性能符合国家现行准；      
填充海绵：采用一次成型优质东亚牌环保高弹45#高密度纯棉，
沙发框架：采用优质家具木料，符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板；弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋。 
	2
	张
	1260
	2520
	[image: ]
	
	

	21
	单人位
软沙发
	980*760*720
	材质：1、饰面：采用绒布饰面；耐磨防起球 2.海绵：采用一次成型优质东亚牌环保PU高弹45#高密度泡绵；软硬适中，回弹性能好，不变形， 理化性能符合国家现行准；      
填充海绵：采用一次成型优质东亚牌环保高弹45#高密度纯棉，
沙发框架：采用优质家具木料，符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板；弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋。 
	4
	张
	850
	3400
	[image: ]
	
	

	22
	圆茶几
（配软沙发用）
	600*450
	出口级加厚钢化玻璃
国标3C强制认证的防爆钢化玻璃，硬度大、耐高温
防腐蚀，加厚防爆，冷热不均时不易裂
大气美观，稳固耐用，防止磕碰
	2
	张
	480
	960
	[image: ]
	
	

	23
	讲台
	550*450*1050
	面材：饰面选用MFC木饰面，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。
基  材：采用符合欧洲E-1标准的优质环保型人造板，游离甲醛释放量符合国家标准≦1.24mg/L；经过防虫、防腐等化学处理；具有防污、耐磨防划伤、阻燃；                                                          
优质五金配件，所有的钢制五金配件经过防腐防锈处理。
	4
	张
	780
	3120
	[image: ]
	
	

	24
	3人位侯诊椅
	1800*660*830
	一、主要材料及厚度说明：
1、椅面：采用1.3mm优质冷轧钢板，表面喷涂处理，座椅面加弯板  PU垫，耐刮耐磨，坐感舒适。                             
2、横梁：采用 1.8mm三角形钢板折弯而成，表面喷粉处理；
3、扶手脚：采用优质铝合金经模具压铸成型，表面喷闪光银金属漆。
	6
	张
	950
	5700
	[image: ]
	
	

	25
	档案柜
	1200*400*1800
	一、主要材料及厚度说明：                                  
1、柜体为冷轧钢板，柜门厚0.8mm，其余厚0.6mm；                                                                     
二、结构/配置：                                         
1、上带框双掩玻璃门、下掩门和抽屉；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       三、五金配件：                                                                                                                
1、阻尼门铰、缓冲三节导轨、锁、暗拉手；                                                                          
四、工艺/其它说明：                               
1、冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
	7
	个
	796
	5572
	[image: ]
	
	

	26
	双门衣柜
	900*420*1800
	一、主要材料及厚度说明：                                  
1、柜体为冷轧钢板，柜门厚0.8mm，其余厚0.6mm；                                                                     
二、结构/配置：                                         
1、上带框双掩玻璃门、下掩门和抽屉；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       三、五金配件：                                                                                                                
1、阻尼门铰、缓冲三节导轨、锁、暗拉手；                                                                          
四、工艺/其它说明：                               
1、冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
	12
	个
	536
	6432
	[image: ]
	
	

	27
	储物架
	2000*600*2000
	加厚冷轧钢板框架，环保喷塑。
	4
	套
	1260
	5040
	[image: ]
	
	

	28
	保险柜
	420*390*700
	颜色:图片色
材质:优质冷轧钢板;耐压，强度大，抗冲击不易变形;                                    喷塑材料:采用绿色环保型粉末;              五金配件:采用优质五金配件;
	1
	个
	680
	680
	[image: ]
	
	

	29
	储物柜
（常温药柜）
	1400*600*1800
	一、主要材料及厚度说明：                                  
1、柜体为冷轧钢板，柜门厚0.8mm，其余厚0.6mm；                                                                     
二、结构/配置：                                         
1、上带框双掩玻璃门、下掩门和抽屉；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       三、五金配件：                                                                                                                
1、阻尼门铰、缓冲三节导轨、锁、暗拉手；                                                                          
四、工艺/其它说明：                               
1、冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
	1
	个
	860
	860
	[image: ]
	
	

	30
	上玻璃文件柜
	800*400*1800
	一、主要材料及厚度说明：                                  
1、柜体为冷轧钢板，柜门厚0.8mm，其余厚0.6mm；                                                                     
二、结构/配置：                                         
1、上带框双掩玻璃门、下掩门和抽屉；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       三、五金配件：                                                                                                                
1、阻尼门铰、缓冲三节导轨、锁、暗拉手；                                                                          
四、工艺/其它说明：                               
1、冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
	20
	个
	485
	9700
	[image: IMG_260]
	
	

	预算合计金额：115874元
	[bookmark: _GoBack]报价合计：       
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二、报价函

致：梅州市第三人民医院

	序号
	项目名称
	数量（批）
	项目报价（元）

	1
	2026年办公家具
采购项目
	1
	



[bookmark: OLE_LINK39]报价含人力成本、货物成本、材料、运输、保险、各种税费及项目实施过程中的所有费用。     


响应公司名称（公章）：
日期：     年    月    日
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三、市场调研响应函
致：梅州市第三人民医院
                          （响应公司名称）系中华人
民共和国合法企业，我方就参加本次市场调研有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受市场调研公告所有要求。
二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺：此次报名产品不管是市场调研，还是后续院内招标采购、政府采购等方式与医院有业务往来，价格不高于此次市场调研价格。



响应公司名称（公章） 
年    月   
1

3

[bookmark: _Toc519068587][bookmark: _Toc479257748][bookmark: _Toc485736243][bookmark: _Toc485736236][bookmark: _Toc516969105]四、响应公司各类资格证明文件（有效的《营业执照》或《事业单位法人登记证》或《社会团体法人登记证》复印件及与本项目相关的资质证书）





















五、法定代表人证明书

致：梅州市第三人民医院
                 （先生/女士）现任我公司            职务，为法定代表人。

特此证明。

响应公司名称（公章）：
                                           
                                      年    月    日
	粘贴法定代表人身份证（复印件正、反两面）











法定代表人授权书
致：梅州市第三人民医院
                       （公司全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵院组织的                 （项目名称）项目市场调研活动，全权代表我方处理市场调研活动中的一切事宜。
被授权人签字：_______________      
法定代表人签字：_______________

响应公司名称（公章）
年  月   日
	粘贴法定代表人身份证（复印件正、反两面）



粘贴被授权人身份证（复印件正、反两面）






[bookmark: _Toc265316642]
六、资格条件承诺函

致： 梅州市第三人民医院 
我方 （响应公司名称） 具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国政府采购法实施条例》资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加本项目调研活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我方对上述承诺的真实性负责，随时接受医院的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的公司基本资格条件。如有虚假，我方愿依法承担相应法律责任。

特此承诺。

响应公司名称（公章）
                                       年  月  日





“信用中国”网站、中国政府采购网截图：
（响应公司应报名时间内在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，响应公司需提供相关证明资料）。














七、其他声明文件

致：梅州市第三人民医院
我公司郑重声明：①与本公司负责人为同一人、存在直接控股或管理关系的其他关联公司未参与本项目的投标。如与参与本项目的其他公司存在关联关系，承诺自动放弃本项目调研。②我公司及所提供产品不存在知识产权、代理权等方面纠纷，如因我公司原因引发上诉纠纷，我公司将承担全部责任。
我公司保证上述声明真实、有效、可查。

 响应公司名称（公章）
                                     年  月  日








八、服务承诺函（格式自拟，廉洁销售承诺、质量保证承诺、 售后服务承诺等服务承诺）


九、服务方案（格式自拟，实施、应急、培训等方案）


十、类似业绩证明（近三年类似项目清单，需提供相应的合同、中标通知书、发票等证明材料复印件，并加盖响应公司公章）
	序号
	典型案例医院名称（三级以上医院）
	项目名称
	成交价
（万元）
	合同书、中标通知书、发票等证明材料 (所在页码)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	·
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